[bookmark: _GoBack]ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΚΑΝΑΠΕΣ 3ων ΘΕΣΕΩΝ  
Ο καναπές τριών θέσεων να συγκροτείται από 3 θέσεις καθισμάτων.
Τα καθίσματα να κατασκευάζονται από διαμορφωμένο ενιαίο διάτρητο χαλυβδοέλασμα, με εργονομικές  καμπύλες βιομηχανικής παραγωγής και να στηρίζεται σε δυο πλευρικούς οδηγούς από ατσάλινο προφίλ.
Το κάθισμα να είναι ανατομικά διαμορφωμένο για άνετη παραμονή.
Η δοκός στήριξης να κατασκευάζεται από χάλυβα και να είναι ορθογωνικής διατομής. Οι απολήξεις να καλύπτονται από τα πόδια και ως συνέχεια των ποδιών τα μπράτσα να τοποθετούνται στις δυο άκρες του καναπέ.
Να φέρει διπλά πόδια που να κατασκευάζονται από χάλυβα και να καταλήγουν σε πέλματα με προστατευτικά για το δάπεδο παρεμβύσματα. Τα πόδια με τα ενιαία σε αυτά μπράτσα να  είναι χρωμιωμένα.
Το άνοιγμα των ποδιών να  είναι τέτοιο που να προσδίδει σταθερότητα στον καναπέ 
Τα καθίσματα και τα πόδια να στερεώνονται στη δοκό με κατάλληλα στηρίγματα και εξαρτήματα.
Όλα τα μεταλλικά κελύφη να είναι βαμμένα με εποξειδωτική ηλεκτροστατική βαφή φούρνου σε χρώμα γκρι, με άψογα φινιρίσματα και αφανείς συγκολλήσεις.
Εξωτερικές  διαστάσεις: Μήκος 181cm, Βάθος 58cm, Ύψος 77cm



ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΚΑΝΑΠΕΣ 4ων ΘΕΣΕΩΝ  
Ο καναπές τεσσάρων θέσεων να συγκροτείται από 4 θέσεις καθισμάτων.
Τα καθίσματα να κατασκευάζονται από διαμορφωμένο ενιαίο διάτρητο χαλυβδοέλασμα, με εργονομικές  καμπύλες βιομηχανικής παραγωγής και να στηρίζεται σε δυο πλευρικούς οδηγούς από ατσάλινο προφίλ.
Το κάθισμα να είναι ανατομικά διαμορφωμένο για άνετη παραμονή.
Η δοκός στήριξης να κατασκευάζεται από χάλυβα και να είναι ορθογωνικής διατομής. Οι απολήξεις να καλύπτονται από τα πόδια και ως συνέχεια των ποδιών τα μπράτσα να τοποθετούνται στις δυο άκρες του καναπέ.
Να φέρει διπλά πόδια που να κατασκευάζονται από χάλυβα και να καταλήγουν σε πέλματα με προστατευτικά για το δάπεδο παρεμβύσματα. Τα πόδια με τα ενιαία σε αυτά μπράτσα να  είναι χρωμιωμένα.
Το άνοιγμα των ποδιών να  είναι τέτοιο που να προσδίδει σταθερότητα στον καναπέ 
Τα καθίσματα και τα πόδια να στερεώνονται στη δοκό με κατάλληλα στηρίγματα και εξαρτήματα.
Όλα τα μεταλλικά κελύφη να είναι βαμμένα με εποξειδωτική ηλεκτροστατική βαφή φούρνου σε χρώμα γκρι, με άψογα φινιρίσματα και αφανείς συγκολλήσεις.
Το τραπεζάκι να είναι κατασκευασμένο από το ίδιο υλικό με αυτό του καθίσματος.
Εξωτερικές  διαστάσεις: Μήκος 237cm, Βάθος 58cm, Ύψος 77cm

Η προμηθεύτρια εταιρεία να είναι πιστοποιημένη με τα πρότυπα ISO 9001, ISO 14001 και ISO 45001.
Η προμηθεύτρια εταιρεία να έχει ολοκληρώσει έργο ίδιου αντικειμένου με αυτό της Διακήρυξης σε Νοσοκομείο.


