ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΜΕΣΟΚΟΛΠΙΚΩΝ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΩΝ (PFO)
Να είναι κατασκευασμένο από σκελετό NITINOL, με επικάλυψη από Νιτρίδιο του Τιτανίου για μέγιστη ευκαμψία και προσαρμογή.
[bookmark: _GoBack]Να περιέχουν οι δύο (2) δίσκοι και λεπτό εμβάλωμα από πολυεστέρα για καλύτερο αποκλεισμό.
Να προσφέρει πλήρη επανατοποθέτηση καθώς και ανάκτησή της πριν την τελική απελευθέρωση με ειδικό μηχανισμό  νήματος.
Να είναι MRI Safe.
Να διατίθεται και με ασύμμετρους δίσκους.
Να διατίθεται σε πληθώρα διαμέτρων:
PFO: Διάμετροι 18, 25, 30 και 35mm.
Να προσφερθεί  θηκάρι εισαγωγής καθώς και sizing balloon της ίδιας κατασκευάστριας εταιρείας για πλήρη συμβατότητα.

